# TOMA DE MUESTRA

Protocolo Metrológico de Campo: Toma de Muestras e Integridad de Datos en la Vivienda

"Procedimientos claros de monitoreo basal e inspección técnica para el aseguramiento científico de la salud habitacional"
Toma de Muestras Mapeo Basal 48 Horas Validación Remota IoT
Periodo y Geometría de Campo

## Duración del Monitoreo y Criterio de Ubicación

La rigurosidad en el tiempo y el posicionamiento garantiza que las muestras reflejen las patologías reales del dormitorio:

- Mapeo Continuo de 48 Horas: Lapso óptimo que cubre dos noches completas de sueño, capturando el comportamiento crítico nocturno de confinamiento (acumulación de CO2 y picos de humedad).
- Zona de Respiración Activa: Montaje a una altura de 1.20 metros, adyacente a la cabecera de la cama, para evaluar el aire exacto que inhalan los ocupantes al dormir.
- Aislamiento de Perturbación Directa: Distanciado de corrientes de aire directas (puertas o ventanas abiertas) y fuentes de calor para asegurar que las lecturas representen el microclima interno real del cuarto.

Interfaz Humano-Máquina

## Indicadores Visuales de Funcionamiento Local

📱 Pantalla LCD Frontal

Muestra los valores numéricos actualizados de CO2 (ppm), Temperatura (°C) y Humedad Relativa (%) en tiempo real, permitiendo a la familia ver al instante las condiciones de su aire.

💙 Pulsación Turquesa (Heartbeat)

Un LED piloto tenue en la base parpadea lentamente cada 10 segundos. Este pulso estático es la confirmación visual de que el microcontrolador está ejecutando el código y sensando de forma saludable.

🌙 Atenuación Nocturna

Lógica horaria que reduce el brillo de la pantalla al 10% de forma automática a partir de las 8:00 PM. Asegura un monitoreo ininterrumpido en la penumbra sin emitir luz molesta en el dormitorio.

Aseguramiento de Calidad IoT

## Mecanismos de Validación e Integridad Metrológica

⚙️ Filtros de Consistencia

El algoritmo descarta valores fuera de límites lógicos (ej: HR menor a 1% o fluctuaciones de temperatura superiores a 15°C en un segundo), marcando la lectura como inconsistente para auditoría.

📡 Status de Enlace y Guardado

Un icono en la pantalla LCD muestra el estado de transmisión. Si no hay señal, confirma visualmente la grabación local inmutable en la memoria interna (Offline Logging) sin pérdida de información.

💻 Monitoreo Remoto

El inspector de Samay Wasi audita remotamente la estabilidad de las curvas de datos. En caso de apagado o desconexión del equipo, Firebase emite un ping de alerta instantáneo al celular del técnico.

Protocolo de Despliegue

## El Paso a Paso del Procedimiento de Inspección

1
Instalación e Inducción El técnico monta el sensor en el punto de medición y capacita a la madre de familia sobre el funcionamiento de los indicadores.
2
Monitoreo de 48 Horas Operación autónoma del sensor registrando ciclos reales de sueño y respiración bajo condiciones cotidianas de la familia.
3
Retiro y Cierre Metrológico El inspector retorna a las 48h, retira el hardware, verifica la integridad del dataset en la nube y cierra el ticket de campo.
4
Reporte y Activación de Alertas Procesamiento automático de datos en Firebase, emisión del reporte de salud de la casa y alta en la red de WhatsApp comunitaria.
Criterios de Evaluación

## Umbrales de Calidad del Aire e Higrometría

Parámetro | Rango Óptimo | Límite Crítico (Máx/Mín) | Impacto en Salud / Edificación | Fuente Estándar
--- | --- | --- | --- | ---
Dióxido de Carbono (CO2) | < 800 ppm | > 1,000 ppm | Cefalea, letargo, hipoxia leve y sueño superficial. | WELL v2 Feature A06
Material Particulado (PM2.5) | < 10 µg/m³ | > 15 µg/m³ | Hiperreactividad bronquial, asma infantil y alergias. | OMS / WELL v2 A01
Humedad Relativa (HR) | 30% - 60% | > 65% / < 30% | Proliferación de ácaros y moho / Sequedad ocular. | WELL v2 Feature T07
Temperatura de Aire (T) | 18°C - 24°C | < 18°C | Estrés circulatorio, vasoconstricción y frío. | OMS / WELL v2 T01
Diferencial de Condensación | ΔT > 3.0°C | ΔT ≤ 1.5°C | Formación física inmediata de microgotas en muros. | Física de Edificación

Aseguramiento de Operatividad

## Desafíos durante la Toma de Muestras y Contingencias

🔋 1. Desconexión Eléctrica

Desafío: El sensor es desenchufado por accidente o cortes de luz en el sector.
Mitigación: Batería interna de respaldo de litio (LiPo 1000 mAh) que garantiza **8 horas continuas** de autonomía metrológica, notificando el evento en la nube.

🧣 2. Obstrucción del Dispositivo

Desafío: El sensor es cubierto con ropa, cortinas u objetos, viciando el ingreso de aire.
Mitigación: Algoritmo en firmware que detecta el estancamiento abrupto de flujos térmicos naturales, alertando remotamente de una posible obstrucción física.

💾 3. Pérdida de Conexión

Desafío: Ausencia total o intermitencia severa del enlace Wi-Fi en viviendas de zonas extremas de Lima.
Mitigación: Memoria flash de 16MB no volátil que almacena los datos de forma local, permitiendo la descarga física offline mediante cable USB o Bluetooth.

## Aseguramiento Metrológico en la Vivienda Social

La toma de muestras estructurada transforma el dormitorio de un entorno empírico a un laboratorio clínico de habitabilidad saludable.

"Mapear con precisión el aire interior es el primer paso indispensable para proteger la vida en el hogar"

Rigurosidad, Transparencia e Integridad de Datos

📢 Speaker Notes (Guion del Expositor)
Cargando guion...